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《电力拉线保护套》团体标准编制说明
一、任务来源
2026年6月28日，中国西部开发促进会发布《电力拉线保护套》团体标准立项通知,开展团体标准的编制工作。
二、项目背景
[bookmark: _Toc298937549][bookmark: BT1]1.目的
制定《电力拉线保护套》旨在规范电力拉线保护套的分类与规格、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存，确保产品在各类使用条件下具备稳定的机械防护性能、良好的电气绝缘性能及可靠的耐环境性能。通过统一技术要求和试验方法，可提升拉线保护套产品的一致性、可靠性和安全性，保障架空配电线路的安全运行，保护行人及车辆与拉线发生碰撞或误触，同时为生产企业提供明确的技术依据，推动行业技术进步和产业升级。
2.意义
制定本标准具有重要的行业与社会意义。一方面，通过统一电力拉线保护套的基本要求、外观尺寸、物理机械性能、电气绝缘性、燃烧性、反光警示膜性能及环境适应性等技术指标，可规范产品设计与生产，提高产品的机械强度、绝缘防护水平和耐候性能，减少因产品质量问题导致的线路运行安全隐患。另一方面，本标准为产品制造企业、检测机构及用户提供统一的技术评价依据，有助于提升国产拉线保护套产品的市场竞争力，促进电力金具与配网器材行业的规范化、标准化发展。同时，标准的实施将推动高性能材料的应用，助力新型电力系统建设。
3.必要性
当前，电力拉线保护套在实际应用中仍存在诸多问题。一是不同企业生产的拉线保护套在材质选用、壁厚尺寸、机械强度等核心性能指标上差异较大，部分产品存在偷工减料现象，用户难以获得可靠的性能保证。二是产品安全要求不统一，部分产品在电气绝缘强度、阻燃性能等方面存在薄弱环节，易引发电气安全事故。三是反光警示功能参差不齐，部分产品在反光膜粘贴牢度、逆反射系数等方面不符合使用要求，夜间警示效果不佳，存在交通安全隐患。四是耐环境性能缺乏明确要求，产品在高低温、紫外线老化等条件下易发生性能下降或脆裂损坏。现有标准虽涉及部分内容，但尚未针对电力拉线保护套形成完整的、系统性的技术要求。因此，亟需制定统一的团体标准，填补标准空白，提升产品整体质量水平。
综上所述，制定《电力拉线保护套》标准将统一产品技术指标和功能要求，提升产品的机械防护和电气绝缘性能，促进电力拉线保护套产品规范化与高质量发展。
[bookmark: BT3]三、起草单位和主要工作成员及其所作工作
1.起草单位
本文件由中国西部开发促进会提出并归口。
本文件由XXXX有限公司等共同起草。
2.主要工作成员及其所做工作
本文件主要主要工作及工作职责见表1。

表1 主要起草人及工作职责
	起草单位
	工作职责

	XXXX有限公司等
	项目主编单位主编人员，负责标准制定的统筹规划与安排，标准内容和试验方案编制与确定，标准水平的把握及标准编制运行的组织协调。人员中包括了本项标准行业的专业技术人员、管理人员。


四、标准的编制原则
标准编制小组在编制标准过程中，以国家、行业现有的标准为制订基础，结合我国目前的行业现状，按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定及相关要求编制。
五、标准编制过程
5.1 标准调研
根据项目要求，于2026年6月组织开展起草工作，成立《电力拉线保护套》团体标准起草小组。
5.2. 标准立项
2026年6月28日团体标准正式立项。
5.3 形成标准草案
起草小组在资料分析和企业调研的基础上，确定电力拉线保护套的总体技术框架，并结合制冰设备设计、制造、安装及运行管理要求，明确标准的主要技术内容和技术指标，于2025年7月完成标准草案的起草工作。
六、试验验证的分析、综述报告，技术经济论证，预期的经济效益、社会效益和生态效益
1. 试验验证分析
为确保本标准技术要求的科学性和可操作性，起草小组联合相关检测机构及生产企业开展了系统的试验验证工作。试验验证涵盖了本标准规定的全部技术要求，包括外观与尺寸、物理机械性能、电气绝缘性、燃烧性、反光警示膜性能及环境适应性等主要方面。验证工作选取了不同规格的拉线保护套样品进行测试。试验结果表明，满足本标准要求的拉线保护套在外观尺寸、物理机械性能、电气绝缘性等核心性能指标上能够达到预期水平，且不同样品之间的性能一致性良好。拉伸强度试验验证了PVC型、改性PP型和GFRP型材质在不同温度条件下的力学性能。电气强度试验和绝缘电阻试验验证了产品在正常运行条件下的电气安全裕度。环境适应性试验表明产品在不同环境条件下能够保持正常运行或恢复后功能正常。反光警示膜性能试验验证了产品在夜间条件下的警示效果和长期耐候性能。综合试验验证结果，本标准提出的各项技术要求和试验方法具有合理性和可行性，能够有效评价电力拉线保护套的综合性能，为标准的实施提供了充分的技术依据。
2. 综述报告
目前，我国电力拉线保护套行业发展迅速，但产品标准化水平仍有待提高。行业内存在的主要问题包括：不同企业产品的性能指标差异较大，部分产品存在偷工减料现象；安全要求不统一，电气绝缘强度、阻燃性能等方面存在薄弱环节；反光警示功能参差不齐，夜间警示效果不佳；耐环境性能缺乏规范要求，产品在高低温、紫外线老化等条件下易发生性能下降或损坏。现有相关标准主要侧重于材料性能或单一技术指标，缺少对成套拉线保护套产品外观尺寸、物理机械性能、电气绝缘性、燃烧性、反光警示膜性能、环境适应性等综合要求的系统性规定。因此，制定本标准能够填补标准空白，统一技术要求和评价方法，促进行业规范化发展。
3. 技术经济论证
技术层面：本标准规定的各项技术要求均有对应的试验方法支撑，技术指标设定基于行业主流技术水平及实际使用需求，既保证了一定的先进性，又兼顾了现有生产企业的技术实现能力。标准的实施将引导企业优化产品设计、提升制造工艺、加强质量控制。经济层面：通过标准化设计与生产，有助于降低企业的研发和制造成本，减少因产品质量问题导致的售后维修和法律风险。同时，本标准对材料性能和耐久性提出了明确要求，将促进高性能材料的应用，降低用户长期使用成本。标准还将推动优质产品替代劣质产品，形成“标准引领—质量提升—效益增加”的良性循环，促进行业健康有序竞争。
4. 预期的经济效益
本标准实施后，将推动电力拉线保护套行业向规范化、高端化发展。统一的材质要求和尺寸规范将减少因产品质量参差不齐导致的资源浪费，提高生产效率。严格的物理机械性能和电气绝缘性要求将减少因拉线保护套损坏或绝缘失效引发的线路故障和停电事故，降低电网运维成本。环境适应性要求将提高产品的使用寿命和可靠性，减少更换频率，降低全生命周期成本。标准的实施还将提升国产产品的市场竞争力，助力产品出口，带来显著的经济效益。
5. 社会效益和生态效益
本标准的制定与实施将带来显著的社会效益和生态效益。社会效益方面：通过提升拉线保护套的机械防护性能和电气绝缘水平，保障架空配电线路的安全稳定运行，保护行人及车辆与拉线发生碰撞或误触，减少触电和机械伤害事故，维护公众人身安全；通过规范反光警示功能，提升夜间可视性，减少交通安全隐患；通过统一产品性能标识，维护用户知情权和公平交易权。生态效益方面：通过推广改性PP、GFRP等高性能环保材料的应用，减少资源消耗和废弃物产生；通过提高产品耐久性和使用寿命，减少产品更换频率，降低材料消耗和碳排放。此外，标准的推广应用将推动电力金具与配网器材行业的技术进步和产业升级，为我国电力行业高质量发展提供有力支撑。
七、与国际、国外同类标准技术内容的对比情况。
通过对比分析国际电工委员会（IEC）、国际标准化组织（ISO）及主要发达国家相关标准发现：国际标准主要侧重于绝缘材料、电气安全及塑料管材等方面的通用要求，针对电力拉线保护套这一特定产品尚无专门的技术标准。现有国际标准对拉线保护套的尺寸系列、机械防护等级、反光警示性能及环境适应性等指标规定较为有限。
本标准在参考国际标准合理内容的基础上，结合我国电力架空配电线路的实际使用环境、安全监管要求和用户需求，增加了成套产品特有的技术要求，包括：外观与尺寸要求、物理机械性能、电气绝缘性、燃烧性、反光警示膜性能以及环境适应性等，形成了更加系统、全面的技术规范。标准整体水平达到国内先进水平。
八、以国际标准为基础的起草情况，以及是否合规引用或者采用国际国外标准，并说明未采用国际标准的原因
无。本文件自主制定。
九、标准主要内容
1.范围
[bookmark: _Toc17233334][bookmark: _Toc24884219][bookmark: _Toc24884212][bookmark: _Toc17233326][bookmark: _Toc26648466][bookmark: _Toc97192965][bookmark: _Toc26986772][bookmark: _Toc26986531][bookmark: _Toc113282591][bookmark: _Toc26718931][bookmark: _Toc11915]本文件规定了电力拉线保护套（以下简称“保护套”）的分类与规格、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存。
本文件适用于额定电压35kV及以下架空配电线路电杆拉线用保护套的制造、试验及验收。
2.规范性引用文件
GB/T 191  包装储运图形符号标志
GB/T 1408.1  绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验
GB/T 1634.3  塑料 负荷变形温度的测定 第3部分:高强度热固性层压材料
GB/T 2408  塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法
GB/T 2423.2  电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温
GB/T 2828.1  计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划
GB/T 6671  热塑性塑料管材 纵向回缩率的测定
GB/T 8804.2  热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第2部分: 硬聚氯乙烯（PVC-U）、氯化聚氯乙烯（PVC-C）和高抗冲聚氯乙烯（PVC-HI）管材
GB/T 8806  塑料管道系统 塑料部件尺寸的测定
GB/T 14152  热塑性塑料管材耐外冲击性能试验方法 时针旋转法
GB/T 16422.2  塑料 实验室光源暴露试验方法 第2部分：氙弧灯
GB/T 23711.2  塑料衬里压力容器试验方法 第2部分：耐低温试验
GB/T 23711.3  塑料衬里压力容器试验方法 第3部分：耐高温检验
GB/T 31838.2  固体绝缘材料 介电和电阻特性 第2部分：电阻特性（DC方法） 体积电阻和体积电阻率
[bookmark: _Toc2484][bookmark: _Toc97192966][bookmark: _Toc113282592]3.术语和定义
明确了电力拉线保护套的术语定义。
[bookmark: _Toc26986532][bookmark: _Toc7143]4.分类与规格
包括了电力拉线保护套的分类与规格。
[bookmark: _Toc4594]5.技术要求
包括了电力拉线保护套的技术要求。
[bookmark: _Toc32215]6.试验方法
包括了电力拉线保护套的试验方法。
[bookmark: _Toc11466]7.检验规则
包括了电力拉线保护套的检验规则。
8.标志、包装、运输和贮存
包括了电力拉线保护套的标志、包装、运输和贮存。
十、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准及相关标准协调配套情况
本文件的制定过程等符合现行法律、法规和强制性国家标准的规定。
十一、重大分歧意见的处理经过和依据
无。
十二、标准作为强制性或推荐性标准的建议
建议该标准作为推荐性团体标准。
十三、贯彻标准的要求和措施建议，包括（组织措施、技术措施、过渡办法）
由于本文件首次制定，没有特殊要求。
十四、废止现有有关标准的建议
无。

团体标准工作组
2026年7月
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