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《电力绝缘梯》团体标准
编制说明
一、任务来源
2026年6月8日，中国西部开发促进会发布《电力绝缘梯》团体标准立项通知,开展团体标准的编制工作。
二、项目背景
[bookmark: _Toc298937549][bookmark: BT1]1.目的
制定《电力绝缘梯》团体标准，旨在统一电力绝缘梯产品的基本要求、绝缘性能技术指标、结构机械强度、试验检测方法、运维检修规范及周期性评审要求。保障电力绝缘梯在高压、户外、潮湿、高低温等各类作业工况下具备稳定绝缘防护能力、可靠机械承载性能、优良耐候防腐性能与使用安全性能。通过统一产品技术指标与标准化检测流程，提升电力绝缘梯产品质量一致性、使用可靠性与电气安全防护水平，防范电力登高作业触电、梯体断裂、打滑倾倒等安全事故，保障电力运维、施工检修人员人身安全；同时为绝缘梯生产制造企业、第三方检测机构、电网运维单位提供统一技术判定依据，推动绝缘登高工具行业技术升级与规范化发展。
2.意义
本标准编制实施具备显著行业价值与社会价值。行业层面，统一电力绝缘梯绝缘性能、荷载强度、耐候性、阻燃性、外观结构、绝缘层防护等关键技术参数，规范产品研发、生产加工流程，全面提升绝缘梯绝缘防护能力、机械耐用度与户外环境适配性，降低因产品工艺、指标不统一引发的触电、高空坠落安全隐患；同时为绝缘梯生产厂家、第三方检测机构、电网运维单位提供统一判定依据，增强国产绝缘梯产品市场竞争力，推动电力安全工器具行业标准化、规范化发展。标准落地可引导低损耗、耐老化绝缘材料普及应用，助力节能减碳相关行业发展。社会层面，本标准配套完整运维管理与周期性评审条款，填补行业内绝缘梯全生命周期管控标准空白，扭转行业普遍 “重采购、轻维保” 的管理短板，推动电力单位建立采购、使用、巡检、报废全流程标准化管理体系。
3.必要性
[bookmark: BT3]现阶段国内电力绝缘梯生产、使用环节存在大量突出问题。第一，各制造企业产品绝缘耐压、额定荷载、梯身尺寸、绝缘层厚度等核心指标不统一，部分厂商存在参数虚标、偷工减料问题，产品安全性能无稳定保障；第二，产品安全设计缺少统一规范，防滑结构、防断裂连接件、梯脚防滑绝缘垫、绝缘层耐磨防护等结构设计参差不齐，高空作业易出现打滑、梯体断裂风险；第三，耐候、耐老化性能无统一标准，户外露天存放、高低温、潮湿雨雪环境下绝缘层易开裂、漏电，绝缘性能快速衰减；第四，阻燃、耐腐蚀、抗冲击等性能无明确管控要求，部分产品接触油污、化学品后绝缘快速失效；第五，行业缺少成套运维管理标准，绝缘梯日常巡检、定期耐压试验、破损修复、报废判定无统一规则，超期、破损绝缘梯持续投入使用，极易引发电力安全事故。现有相关标准仅针对绝缘材料或单一安全指标作出规定，缺少覆盖电力绝缘梯整机设计、制造、检测、运维、报废全链条系统性规范，因此急需出台统一团体标准，补齐标准体系短板，全面提升绝缘梯产品质量与电力安全工器具管理水平。
综合来看，《电力绝缘梯》标准能够统一整机各项技术指标与安全管控要求，强化绝缘防护与机械安全性能，搭建绝缘梯全生命周期运维管理体系，推动电力绝缘梯产品向高安全、高耐用、长寿命方向发展，助力电力安全工器具行业高质量、规范化发展。
三、起草单位和主要工作成员及其所作工作
1.起草单位
本文件由中国西部开发促进会提出并归口。
本文件由XXXX有限公司等共同起草。
2.主要工作成员及其所做工作
本文件主要主要工作及工作职责见表1。

表1 主要起草人及工作职责
	起草单位
	工作职责

	XXXX有限公司等
	项目主编单位主编人员，负责标准制定的统筹规划与安排，标准内容和试验方案编制与确定，标准水平的把握及标准编制运行的组织协调。人员中包括了本项标准行业的专业技术人员、管理人员。


四、标准的编制原则
标准编制小组在编制标准过程中，以国家、行业现有的标准为制订基础，结合我国目前的行业现状，按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定及相关要求编制。
五、标准编制过程
5.1 标准调研
根据项目要求，于2026年6月组织开展起草工作，成立《电力绝缘梯》团体标准起草小组。
5.2. 标准立项
2026年6月8日团体标准正式立项。
5.3 形成标准草案
起草小组在资料分析和企业调研的基础上，确定电力绝缘梯的总体技术框架，并结合制冰设备设计、制造、安装及运行管理要求，明确标准的主要技术内容和技术指标，于2025年6月完成标准草案的起草工作。
六、试验验证的分析、综述报告，技术经济论证，预期的经济效益、社会效益和生态效益
1. 试验验证分析
为保障本标准各项技术条款科学合理、落地可执行，起草小组联合第三方权威检测机构、头部绝缘梯生产企业开展多批次整机试验验证，试验覆盖标准全部技术要求，包含绝缘耐压性能、额定机械荷载、高低温耐候、阻燃耐腐蚀、抗冲击、防滑耐磨、老化耐久等全部检测项目。试验选取不同高度、不同结构、不同绝缘材质的主流电力绝缘梯样机，在标准规定常规工况、户外极限高低温、高湿雨雪、化学品腐蚀等特殊工况下开展对比测试。试验数据显示，满足本标准指标的绝缘梯，绝缘防护、承重强度、环境耐久等核心性能稳定达标，不同厂家样机性能差异可控；绝缘耐压、机械破坏、防滑等安全试验结果证明产品在常规作业、突发外力冲击下可有效规避触电、坠落风险；高低温、老化耐久试验验证产品长期户外存放后绝缘性能衰减幅度可控。整体试验结果证实，本标准设定的各项技术指标、配套检测方法具备科学性、合理性与实操性，能够客观、全面评价电力绝缘梯整机综合安全性能，为本标准落地实施提供完整技术支撑。
2. 综述报告
当前国内电力行业快速发展，电力绝缘梯作为输配电、检修、带电作业必备基础安全工器具，行业标准化建设存在明显短板。行业现存突出问题：不同厂家绝缘梯绝缘耐压、承重荷载、绝缘层厚度等指标差异巨大，部分产品参数虚标；整机安全结构缺少统一规范，防滑、防断裂、绝缘防护设计参差不齐；耐候、耐老化、阻燃耐腐蚀无强制管控指标，户外长期使用绝缘性能快速下降；整机检测缺少统一试验流程，各检测机构判定标准不统一；绝缘梯采购入库、日常巡检、定期耐压试验、破损报废全流程缺少标准化运维指导，大量老化、破损绝缘梯持续投入现场作业，极易诱发人身伤亡事故。现有国标、行标仅针对绝缘原材料或单一电气安全指标作出约束，不存在覆盖整机安全性能、环境适应性、现场运维、周期评审的完整成套标准，因此编制本标准能够填补行业标准空白，统一产品技术指标与检测评价方法，完善全生命周期安全管理规范，推动电力绝缘梯行业规范化发展。
3. 技术经济论证
技术层面：本标准全部技术条款均配套对应的标准化试验检测方法，各项指标综合参考国内行业主流制造工艺、电网现场作业实际需求制定，既保证安全指标具备行业先进性，同时兼顾中小制造企业现有生产工艺改造能力，落地门槛适中。标准实施后将引导企业优化绝缘材料选型、升级梯体结构加工工艺、完善出厂检测流程，全面提升产品出厂质量；配套运维管理条款将推动电网单位建立标准化工器具管控体系，降低绝缘梯失效引发的停工、事故风险。
经济层面：统一标准化设计与出厂检测要求，能够减少制造企业差异化研发成本，降低产品出厂不合格率，减少售后退换、安全事故赔付成本；标准增设能效、耐用性相关指标，引导高耐候绝缘材料普及，降低采购方重复采购、频繁更换设备的采购成本；标准化运维体系可延长绝缘梯正常使用周期，减少非计划更换，降低电力企业安全工器具全生命周期投入成本。同时标准能够淘汰劣质低安全产品，构建优质产品主导市场的良性竞争环境，促进行业有序健康发展。
4. 预期的经济效益
本标准正式实施后，将推动电力绝缘梯行业向规范化、高安全耐用方向升级。统一绝缘、荷载、耐候指标能够延长产品使用寿命，减少电网企业重复采购资金投入；标准化定期检测、破损报废规范能够杜绝不合格绝缘梯投入作业，降低触电、高空坠落事故带来的赔偿、停工损失；统一出厂检测标准降低企业售后维修、退换货成本；标准化运维体系可减少绝缘梯突发损坏造成的检修停工，提升电力运维作业效率。同时规范国产绝缘梯整体安全性能，提升国内产品在电力安全工器具市场占有率，拓展对外供货渠道，创造稳定产业经济效益。
5. 社会效益和生态效益
本标准实施后将全面提升电力绝缘梯绝缘防护、机械安全性能，从设备源头降低一线电力作业人员触电、高空坠落安全事故概率，保障电力从业者人身安全；统一产品标识、性能参数标注规则，规范市场宣传，保障采购单位知情权，杜绝虚标劣质产品流通；标准化运维、周期评审机制推动电力企业建立工器具持续改进管理体系，整体提升全国电力行业安全工器具管控水平。
生态效益上本标准引导企业选用低污染、可回收、长寿命绝缘原材料，减少短期报废产品带来固体废弃物污染；产品耐老化、长寿命指标降低绝缘梯更换频次，减少工业废料产出；规范绝缘梯生产、报废回收流程，降低化工绝缘材料随意丢弃造成水土污染；标准推广低能耗、低损耗绝缘材料，助力行业绿色低碳发展，助力双碳目标落地。除此之外，标准实施将倒逼绝缘梯制造企业工艺升级、材料迭代，推动国内电力安全工器具产业整体技术进步。
七、与国际、国外同类标准技术内容的对比情况。
对比 IEC、ISO 及欧美发达国家电力安全工器具相关标准可以发现，国际标准大多仅聚焦绝缘材料基础电气安全、基础机械荷载要求，针对绝缘梯整机户外耐候、阻燃、抗老化、防滑结构、梯身整体强度等专项指标规定较少；部分国际标准仅提供简易绝缘耐压测试方法，未覆盖高低温老化、化学品腐蚀、长期荷载耐久等整机综合检测项目，完全缺少绝缘梯采购入库、日常巡检、定期检测、报废处置等现场运维管理相关内容。
本标准充分借鉴国际标准中绝缘电气安全、机械荷载的合理内容，结合我国国内电网户外作业环境、电力安全监管要求、基层运维实际使用场景，新增多项整机专属技术条款，包含高低温耐候、潮湿环境绝缘稳定性、阻燃耐腐蚀、梯脚防滑、连接件抗冲击、长期老化耐久等特色指标；国内首次系统性纳入绝缘梯全流程运维管理、周期性安全评审、报废判定规范，形成从产品生产制造、出厂检测到现场使用、定期检验、报废回收的完整全链条标准体系，整体标准技术水平达到国内先进。
八、以国际标准为基础的起草情况，以及是否合规引用或者采用国际国外标准，并说明未采用国际标准的原因
无。本文件自主制定。
九、标准主要内容
1.范围
[bookmark: _Toc17233334][bookmark: _Toc24884219][bookmark: _Toc26648466][bookmark: _Toc24884212][bookmark: _Toc26718931][bookmark: _Toc17233326][bookmark: _Toc97192965][bookmark: _Toc113282591][bookmark: _Toc26986531][bookmark: _Toc11915][bookmark: _Toc26986772]本文件规定了电力绝缘梯的分类与命名、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
本文件适用于10 kV至500 kV电压等级带电作业及停电检修作业中使用的电力绝缘梯。
2.规范性引用文件
[bookmark: _Toc113282592][bookmark: _Toc97192966][bookmark: _Toc2484]GB/T 2423.1 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温
GB/T 2423.2 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温
GB/T 10125 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验
GB/T 13035 带电作业用绝缘绳索
GB 13398 带电作业用空心绝缘管、泡沫填充绝缘管和实心绝缘棒
GB/T 14286 带电作业工具设备术语
GB/T 17620 带电作业用绝缘硬梯
GB/T 17889.2 梯子 第2部分：要求、试验和标志
GB/T 24344 工业机械电气设备 耐压试验规范
DL/T 976 带电作业工具、装置和设备预防性试验规程
DL/T 1209.1 电力安全工器具预防性试验规程 第1部分：绝缘梯
3.术语和定义
明确了电力绝缘梯的术语定义。
[bookmark: _Toc26986532][bookmark: _Toc7143]4.分类与命名
包括了电力绝缘梯的分类与命名。
[bookmark: _Toc4594]5.技术要求
包括了电力绝缘梯的技术要求。
[bookmark: _Toc32215]6.试验方法
包括了电力绝缘梯的试验方法。
[bookmark: _Toc11466][bookmark: _GoBack]7.检验规则
包括了电力绝缘梯的检验规则。
8.标志、包装、运输和贮存
包括了电力绝缘梯的标志、包装、运输和贮存。
十、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准及相关标准协调配套情况
本文件的制定过程等符合现行法律、法规和强制性国家标准的规定。
十一、重大分歧意见的处理经过和依据
无。
十二、标准作为强制性或推荐性标准的建议
建议该标准作为推荐性团体标准。
十三、贯彻标准的要求和措施建议，包括（组织措施、技术措施、过渡办法）
由于本文件首次制定，没有特殊要求。
十四、废止现有有关标准的建议
无。

团体标准工作组
2026年6月
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